|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ChengHao\_MEC733\_W2022\_Lab4\_Task1.ino | ChengHao\_MEC733\_W2022\_Lab4\_Task1.h | ChengHao\_MEC733\_W2022\_Lab4\_Task1.s |
| int main() {  uint8\_t i;  initUSART();  i=stack();  printString("i=");  printDecByte(i);    return 0;  } | extern "C" uint8\_t stack(void); | .global stack  stack:  LDI R31,31  LDI R30,30  LDI R29,29  LDI R28,28  PUSH R31  PUSH R30  PUSH R29  PUSH R28  POP R28  POP R29  POP R30  POP R31  ADD R31,31  ADD R30,30  ADD R29,29  ADD R28,28  MOV R21,R31  MOV R20,R30  MOV R19,R29  MOV R18,R28  MOV R24,R20  RET |