|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ChengHao\_MEC733\_W2022\_Lab4\_Task1.ino | ChengHao\_MEC733\_W2022\_Lab4\_Task1.h | ChengHao\_MEC733\_W2022\_Lab4\_Task1.s |
| int main ()  {  LiquidCrystal lcd(7,8,9,10,11,12);  lcd.begin(16, 2);    while(1)  {  lcd.setCursor(0, 0);  lcd.print("doing MEC733 lab");  lcd.setCursor(0,1);  lcd.print("4");  delay\_ms(1000);  lcd.clear();  delay\_ms(1000);  }    return 0;  } |  |  |